{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24}
["名称","规格","单位","采购数量"]
["全不锈钢压力表","测量范围：0-2.5Mpa，表盘直径：150mm，配一体式二阀组和冷凝弯，品牌：福建上润","套",2]
["压力变送器（7工序专用）","负压（尾气、单效、二效）","台",1]
["压力变送器（反应釜釜内压力）EJA","438E 量程:0-2.5MP 连接方式：DN80（见数据表）","台",2]
["磁翻板液位计","测量高度：400mm（真空机组）","个",1]
["流量积算仪监视箱",null,"台",1]
["气源快插接头(三通)","Φ12*Φ12*Φ12","个",5]
["气源快插直接头","Φ10  12.5","个",10]
["气动阀门限位开关","APL-510N 配本安，接近式开关（ Namur ）、不锈钢支架，防爆等级：ExdIICT4","个",20]
["16通道AI卡 模拟输入卡",null,"块",2]
["32通道DI卡",null,"块",4]
["AI安全栅","KCD2-STC-EX1","支",20]
["DI点授权","品牌：Emerson，型号规格：CE31UPS063  100点","个",1]
["Histonan点授权","品牌：Emerson，型号规格：CE22UPS042  1000点","个",1]
["8宽度底板",null,"块",1]
["继电器板","品牌：Emerson，型号规格：CE4050E1C0，8宽度底板带底板带扩展电缆","块",4]
["装配式热电阻","气相温度 双支，M27*2 550/400mm","支",1]
["差压开关","品牌：开泰克，型号规格：S002","台",1]
["防爆摄像机","海康威视；型号：2XE3026FWD-I 200万 4MM POE供电；防爆等级：Ex d IICT","台",3]
["尼龙扎带","工业级，12*300mm，50根/包","包",4]
["螺纹转换接头","规格：M18*1.5(M) - M20*1.5(F）300LB，材质：316L","个",3]
["螺纹转换接头","规格：M20*1.5(F) - M20*1.5(F) 300LB 90°弯 ，材质：316L","个",3]
["螺纹短管","规格：M20*1.5(M) - M20*1.5(M) 300LB，总长：200mm，材质：316L","个",3]
["透明气源管","12*8 PE","米",30]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}