{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":5,"rows_kept":74}
["物料名称","规格型号","材质","单位","采购数量"]
["洗液输送泵 轴套","HCZ50-160",null,"件",1]
["洗液输送泵 叶轮","HCZ50-160",null,"件",1]
["膜过滤循环泵 机械密封","AZ200-150-250","316L/304+硬质合金","套",2]
["膜过滤循环泵 轴套","AZ200-150-250",null,"件",2]
["精制液泵 动环O型圈","FIJ80-50-200","F26","件",10]
["精制液泵 静环O型圈","FIJ80-50-200","F26","件",10]
["精制液泵 机械密封","FIJ80-50-200",null,"件",1]
["导热油循环泵 叶轮","125-80-250",null,"件",1]
["一塔回流泵密封腔","IHT65-40-200","316","件",1]
["二塔采出泵机封座","IHT50-32-160","304","件",1]
["六工序机封 大气侧机封静环","IHT50-32-160","316L/304+硬质合金密封面","件",10]
["六工序 联轴器","∮105×25-∮105×38",null,"套",2]
["六工序 联轴器","∮105×25-∮105×28",null,"套",1]
["六工序 联轴器","∮105×25-∮105×24",null,"套",2]
["净化盐水泵（粗盐水泵）叶轮锁紧螺母","FIJ50-32-250",null,"件",2]
["净化盐水泵（粗盐水泵）机械密封","FIJ50-32-250","316L/304","套",1]
["净化盐水泵（粗盐水泵）膜片联轴器","FIJ50-32-250 TDE4-14X-00T58","无锡创明","套",1]
["再生碱泵 轴套O型圈","FIJ65-40-200","F26","件",10]
["废气循环泵 泵体","IMD50-32-160F",null,"件",1]
["废气循环泵 泵盖","IMD50-32-160F",null,"件",1]
["洗气塔进液泵 轴","ZXB65-50-160",null,"套",1]
["冷凝水泵 动环O型圈","FIJ80-50-200","氟橡胶包四氟","件",10]
["冷凝水泵 静环O型圈","FIJ80-50-200","氟橡胶包四氟","件",10]
["一效采出泵 泵体","ZAO(Ⅰ）25-0160.01-01","TA2","件",1]
["凝液水泵（冷凝水泵） 轴套","ZA25-200","304","件",2]
["酸性压滤泵 泵轴","80HFM-Ⅱ-30-80/37KW-2",null,"根",3]
["酸性压滤泵（1P7502AB）一级叶轮","80HFM-Ⅱ-30-80/37K",null,"件",5]
["碱性压滤泵（1P7508AB） 二级叶轮","80HFM-Ⅱ-20-80/30K",null,"件",5]
["离心泵（脱硫剂循环泵：1P7408AB）叶轮组件","80-30",null,"件",1]
["离心泵（脱硫剂循环泵：1P7408AB）机械密封动环","80-30",null,"件",2]
["离心泵（脱硫剂循环泵：1P7408AB）机械密封静环","80-30",null,"件",6]
["离心泵（脱硫剂循环泵：1P7408AB）静环O型圈","80-30",null,"件",6]
["离心泵（脱硫剂循环泵：1P7408AB）泵盖","80-30",null,"件",2]
["离心泵（脱硫剂循环泵：1P7408AB）泵体","80-30",null,"件",2]
["七工序机封 大气侧静环","C8BV-28/C8BV-28-00","304+硬质合金密封面","件",10]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封介质侧动环","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","TA2+硬质合金","件",2]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封介质侧静环","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","TA2+硬质合金","件",2]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封介质侧动环O型圈","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","F26","套",4]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封介质侧静环O型圈","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","F26","套",4]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封大气侧动环","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","304+硬质合金","件",2]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封大气侧静环","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","304+硬质合金","件",2]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封大气侧动环O型圈","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","F26","套",4]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封大气侧静环O型圈","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","F26","套",4]
["MVR循环泵（1P7203）机械密封轴套O型圈","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","F26","件",5]
["MVR循环泵（1P7203) 机械密封弹簧","ZWXⅡEMZ-1100-A1-330","哈C","件",60]
["碱性压滤泵轴套","80HFM-II-20-80/30KW-2","碳化硅","件",5]
["机尾集气塔循环泵 机封轴套","HZ100-80-160A","316L","件",2]
["不堵塞离心泵 机封","CHD52.2-65A",null,"套",1]
["LW520卧螺离心机 唇封","LW520B.B0138(改进型）",null,"件",10]
["LW520卧螺离心机 唇封","LW520B.B0114（改进型）",null,"件",10]
["LW520卧螺离心机 唇封","LW520B.B0116（改进型）",null,"件",10]
["LW650卧螺离心机 唇封","LW650B B0117   B180×210×15",null,"件",5]
["LW650卧螺离心机 唇封","LW650B B0132  B170×200×15",null,"件",5]
["LW650卧螺离心机 唇封","LW650B B0131  B140×170×15",null,"件",5]
["MVR离心机 布料盘","HR500-N","316L","套",1]
["MVR离心机油冷却器","HR500-N  45KW","铜","件",1]
["桨叶干燥机分体式轴承座","轴承座+ 23044 cck/W3353+H3044","铸钢","件",8]
["链板机链轮","JYBWJ813","碳钢","付",1]
["湿盐仓减速器输入轴","TKAF158-zp22-4p-61.02-M5-A-G-110",null,"件",1]
["脱硝塔循环泵机封","IHF80-65-160G",null,"套",2]
["轴承","23044 CCK/W3353+H3044","SKF","件",2]
["轴承","32236J2","SKF","件",2]
["轴承","NU2240EC","SKF","件",1]
["轴承","6308Z   NTN",null,"件",6]
["轴承","7038ACM/P5DB","HRB","套",25]
["缩聚釜轴承","7224C","316L保持架+氮化硅陶瓷球+轴承钢","件",16]
["缩聚釜轴承","7228C","316L保持架+氮化硅陶瓷球+轴承钢","件",10]
["摆线针减速器","BLD1-71-0.75KW",null,"台",1]
["密闭氟胶压滤机滤布","1000型 108℃ 透气3-5 (1M7501ABC)",null,"套",30]
["板框压滤机厢式配板（配滤布）","XAZGF100-1000-UK 耐高温型","增强聚丙烯 TPE","片",10]
["闸阀","DN150 Z41H-16C RF 20# T≤425℃",null,"个",2]
["闸阀","DN125 Z41H-16C RF 20# T≤425℃",null,"个",1]
["截止阀","DN150 J41H-16C RF 20# T≤425℃",null,"件",2]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}