{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":211,"n_cols":7,"rows_kept":211}
["序号","物料名称","规格型号","材质","单位","计划数量","分类"]
[1,"活性炭填装专用网兜","25kg 40目 0.8*1.2m",null,"个",12,"五金机电"]
[2,"冷螺旋减速机","XLD4-43-4",null,"台",1,"五金机电"]
[3,"缩聚釜减速器","GRF169-YB45-6P-17-M4-φ660-IEC","江苏国茂","台",1,"五金机电"]
[4,"液压箭车","500KG",null,"台",1,"五金机电"]
[5,"减速器","WPEO 35-10:1/200-10:1 速比：100:1",null,"台",1,"五金机电"]
[6,"爆破片","LCA80-1.38-280-S φ80 316L",null,"只",10,"五金机电"]
[7,"角磨机切割片","∮125*∮16*1.2",null,"个",{"v":1000,"d":"1,000"},"五金机电"]
[8,"焊机双用","220V WSM-200，氩弧焊枪4米、手把线10米",null,"台",1,"五金机电"]
[9,"千叶片","∮100*∮16*1.2","大白鲨","张",200,"五金机电"]
[10,"切割片","∮400*∮32*3","大白鲨","张",100,"五金机电"]
[11,"等离子切割机","TDL1000 8米 全套  380V   （  配喷嘴:12套，陶瓷保护罩：10件）",null,"台",1,"五金机电"]
[12,"角磨机","博世GWS7-125",null,"台",10,"五金机电"]
[13,"焊机地线夹","1000A",null,"个",2,"五金机电"]
[14,"联轴器尼龙销","φ32X60","尼龙","个",100,"五金机电"]
[15,"布袋龙骨","φ125*2500","304","个",230,"五金机电"]
[16,"布袋龙骨","φ125*1900","304","个",50,"五金机电"]
[17,"自控电焊条烘箱","ZYH-20，450℃","组合件","台",1,"五金机电"]
[18,"电焊条保温桶","W-3，5Kg，180℃",null,"个",5,"五金机电"]
[19,"逆变直流氩弧焊机","WS-400(PNE60-400)","组合件","台",2,"五金机电"]
[20,"逆变弧焊机","ZX7-400（PE60-400）","组合件","台",5,"五金机电"]
[21,"氩弧焊钛合金保护拖罩","120mm，直板拖","钛合金","个",1,"五金机电"]
[22,"钛管氩弧焊钛合金保护拖罩","4寸，95mm，钛管拖","钛合金","个",1,"五金机电"]
[23,"钛管氩弧焊钛合金保护拖罩","2寸，65mm，钛管拖","钛合金","个",1,"五金机电"]
[24,"润滑脂","长城7019-1（2号）",null,"Kg",20,"五金机电"]
[25,"气动高压黄油机","20L",null,"台",2,"五金机电"]
[26,"松动剂","450ML",null,"瓶",20,"五金机电"]
[27,"环保型石墨烯耐候防腐涂料（黄色）","南方漆业 20kg/桶",null,"桶",2,"五金机电"]
[28,"环保型石墨烯耐候防腐涂料（黑色）","南方漆业 20kg/桶",null,"桶",1,"五金机电"]
[29,"工业氧气","99.2%   40L",null,"瓶",30,"五金机电"]
[30,"压力表弯管","M20*1.5/DN25 PN40，L=250",null,"根",22,"五金机电"]
[31,"疏散指示灯","EXIT(出口）",null,"盏",5,"五金机电"]
[32,"疏散指示灯","向右",null,"盏",5,"五金机电"]
[33,"疏散指示灯","向左",null,"盏",5,"五金机电"]
[34,"应急照明灯","嵌入式LED T5，3X14W",null,"盏",20,"五金机电"]
[35,"三相电流互感器","PMC-SCCT-100A-40mA-16-B,L=2m黄绿红350－F",null,"套",60,"五金机电"]
[36,"三相电流互感器","PMC-SCCT-200A-40mA-24-B,L=2m黄绿红",null,"套",53,"五金机电"]
[37,"三相电流互感器","PMC-SCCT-400A-40mA-35-B,L=2m黄绿红",null,"套",4,"五金机电"]
[38,"铜鼻子","10mm2（中间接头-铜管）",null,"只",50,"五金机电"]
[39,"铜鼻子","25mm2（中间接头-铜管）",null,"只",50,"五金机电"]
[40,"铜鼻子","35mm2（中间接头-铜管）",null,"只",50,"五金机电"]
[41,"铜鼻子","50mm2（中间接头-铜管）",null,"只",50,"五金机电"]
[42,"铜鼻子","70mm2（中间接头-铜管）",null,"只",50,"五金机电"]
[43,"铜鼻子","120mm2（中间接头-铜管）",null,"只",100,"五金机电"]
[44,"铜鼻子","150mm2（中间接头-铜管）",null,"只",20,"五金机电"]
[45,"铜鼻子（DT）","DT-10",null,"只",80,"五金机电"]
[46,"铜鼻子（DT）","DT-16",null,"只",50,"五金机电"]
[47,"铜鼻子（DT）","DT-25",null,"只",50,"五金机电"]
[48,"铜鼻子（DT）","DT-35",null,"只",50,"五金机电"]
[49,"铜鼻子（DT）","DT-50",null,"只",50,"五金机电"]
[50,"铜鼻子（DT）","DT-70",null,"只",50,"五金机电"]
[51,"铜鼻子（DT）","DT-95",null,"只",30,"五金机电"]
[52,"铜鼻子（DT）","DT-120",null,"只",40,"五金机电"]
[53,"铜鼻子（DT）","DT-150",null,"只",40,"五金机电"]
[54,"铜鼻子（DT）","DT-185",null,"只",40,"五金机电"]
[55,"铜鼻子（DT）","DT-240",null,"只",10,"五金机电"]
[56,"电工绝缘胶布","黑",null,"圈",400,"五金机电"]
[57,"电工绝缘胶布","红",null,"圈",200,"五金机电"]
[58,"电工绝缘胶布","黄",null,"圈",200,"五金机电"]
[59,"电工绝缘胶布","绿",null,"圈",200,"五金机电"]
[60,"电工绝缘胶布","蓝",null,"圈",200,"五金机电"]
[61,"低压灯","E27 36V 60W",null,"只",30,"五金机电"]
[62,"低压灯","12V 30W E27",null,"只",50,"五金机电"]
[63,"电机风叶","Y100",null,"个",5,"五金机电"]
[64,"电机风叶","Y132",null,"个",10,"五金机电"]
[65,"电机风叶","Y160",null,"个",15,"五金机电"]
[66,"电机风叶","Y180",null,"个",5,"五金机电"]
[67,"电机风叶","YX3-280-4\\6",null,"只",10,"五金机电"]
[68,"电机风罩","Y132",null,"个",15,"五金机电"]
[69,"电机风罩","Y160",null,"个",10,"五金机电"]
[70,"三相电能表","PMC-350-A5SCCT425NNNC,V1",null,"台",60,"五金机电"]
[71,"塑料桶","25L，材质PP，带盖子",null,"个",6,"五金机电"]
[72,"陶瓷坩埚","70ml，不带盖",null,"个",100,"五金机电"]
[73,"乙炔回火装置",null,null,"套",10,"五金机电"]
[74,"煤气阀","4分",null,"个",10,"五金机电"]
[75,"乙炔减压阀","乙炔",null,"个",15,"五金机电"]
[76,"双活接全塑球阀","DN40","PPR","件",10,"五金机电"]
[77,"内丝弯头","DN15","PPR","个",10,"五金机电"]
[78,"PPR弯头","φ50",null,"个",30,"五金机电"]
[79,"PPR三通","φIV50","PPR","个",20,"五金机电"]
[80,"PPR法兰","φ50",null,"个",20,"五金机电"]
[81,"活接头","4分",null,"个",15,"五金机电"]
[82,"PPR活接头","φ50",null,"个",20,"五金机电"]
[83,"PPR直接","φ50",null,"件",20,"五金机电"]
[84,"双丝活接头","6分","316L","个",10,"五金机电"]
[85,"平垫","M16",null,"颗",100,"五金机电"]
[86,"六角垫","105","黑色橡胶","件",10,"五金机电"]
[87,"高温石棉板","2mm",null,"Kg",20,"五金机电"]
[88,"金属软管","DN15 PN10 L=600MM","304","根",20,"五金机电"]
[89,"金属软管","PN16 DN100 L=550mm 316L","316L","根",3,"五金机电"]
[90,"金属软管","PN16 DN65 L=500","316L衬四氟","根",2,"五金机电"]
[91,"PPR管","φ50",null,"件",60,"五金机电"]
[92,"金属软管","DN80","316L(内衬四氟)","米",2,"五金机电"]
[93,"金属软管","DN25 304 20米 一端DN25法兰，一端快开母头",null,"件",2,"五金机电"]
[94,"热缩管","内径6mm",null,"米",100,"五金机电"]
[95,"热缩管","内径8mm",null,"米",200,"五金机电"]
[96,"热缩管","内径10mm",null,"米",200,"五金机电"]
[97,"热缩管","内径12mm",null,"米",100,"五金机电"]
[98,"热缩管","内径14mm",null,"米",100,"五金机电"]
[99,"热缩管","内径16mm",null,"米",100,"五金机电"]
[100,"热缩管","内径18mm",null,"米",100,"五金机电"]
[101,"热缩管","内径20mm",null,"米",100,"五金机电"]
[102,"热缩管","内径25mm",null,"米",100,"五金机电"]
[103,"热缩管","内径30mm",null,"米",50,"五金机电"]
[104,"热缩管","内径40mm",null,"米",50,"五金机电"]
[105,"热缩管","内径50mm",null,"米",50,"五金机电"]
[106,"热缩管","内径60mm",null,"米",50,"五金机电"]
[107,"热缩管","内径80mm",null,"米",50,"五金机电"]
[108,"O型圈","∮103×3.55","氟橡胶:F26","件",10,"五金机电"]
[109,"氟胶O型圈","250*5.3",null,"个",5,"五金机电"]
[110,"O型圈","∮21.2×2.65","氟橡胶:F26","件",20,"五金机电"]
[111,"油浸石棉盘根","12mm*12mm",null,"Kg",5,"五金机电"]
[112,"油浸石棉盘根","10mm*10mm",null,"Kg",5,"五金机电"]
[113,"骨架油封","52.5*40*7","氟橡胶","件",10,"五金机电"]
[114,"电焊钳","500A-800A",null,"把",5,"五金机电"]
[115,"直头外卡簧钳","13寸","高碳钢","把",5,"五金机电"]
[116,"直头内卡簧钳","13寸","高碳钢","把",5,"五金机电"]
[117,"防爆活扳手（铜质）","4寸",null,"件",20,"五金机电"]
[118,"防爆活扳手（铜质）","6寸",null,"件",20,"五金机电"]
[119,"防爆活扳手（铜质）","8寸",null,"件",20,"五金机电"]
[120,"平锉","150mm",null,"把",10,"五金机电"]
[121,"平锉","250mm",null,"把",10,"五金机电"]
[122,"平锉","300mm",null,"把",10,"五金机电"]
[123,"半圆锉","250mm",null,"把",10,"五金机电"]
[124,"含钴直柄钻花","1mm-13mm（25件套）","碳钢","套",5,"五金机电"]
[125,"丝锥","M16",null,"副",10,"五金机电"]
[126,"丝锥","M8",null,"副",10,"五金机电"]
[127,"丝锥","M6",null,"副",10,"五金机电"]
[128,"锯条","300mm",null,"根",200,"五金机电"]
[129,"灰刀","5寸",null,"把",3,"五金机电"]
[130,"撬棍","∮16-500（一头尖一头扁）",null,"根",5,"五金机电"]
[131,"钢丝刷",null,null,"把",10,"五金机电"]
[132,"油漆刷","3寸",null,"把",20,"五金机电"]
[133,"不锈钢瓢","304",null,"把",5,"五金机电"]
[134,"耐高温胶带","10*19MM","304","圈",50,"五金机电"]
[135,"中型固定式手用锯弓","BGⅡ",null,"把",10,"五金机电"]
[136,"货架",null,null,"个",10,"五金机电"]
[137,"排拖","900",null,"把",5,"五金机电"]
[138,"油漆刷","2寸",null,"把",20,"五金机电"]
[139,"三角带","B1041",null,"件",16,"五金机电"]
[140,"三角带","C2261",null,"件",10,"五金机电"]
[141,"生料带","加厚型","无油聚四氟乙烯","卷",20,"五金机电"]
[142,"滚筒刷","4寸",null,"把",3,"五金机电"]
[143,"小滚筒把子","4寸",null,"个",3,"五金机电"]
[144,"三角皮带","SPB1500",null,"根",10,"五金机电"]
[145,"三角带","SPB-3000 非防爆区域",null,"根",10,"五金机电"]
[146,"三角皮带","A1500",null,"件",4,"五金机电"]
[147,"焊条","A302 Φ2.5mm",null,"Kg",50,"五金机电"]
[148,"蝶形铰链","38*66mm",null,"根",100,"五金机电"]
[149,"三角带","A40-1016",null,"条",5,"五金机电"]
[150,"手电筒","强光（玻璃透镜）",null,"个",4,"五金机电"]
[151,"焊条","022    φ3.2mm",null,"Kg",50,"五金机电"]
[152,"焊条","022    φ2.5mm",null,"Kg",50,"五金机电"]
[153,"砂纸","1#","GB4979-85/JB3630-84","张",200,"五金机电"]
[154,"砂纸","2#","GB4979-85/JB3630-84","张",200,"五金机电"]
[155,"砂纸","3#","GB4979-85/JB3630-84","张",200,"五金机电"]
[156,"推车重型定轮","5寸","聚氨脂","件",6,"五金机电"]
[157,"破布条",null,null,"Kg",50,"五金机电"]
[158,"焊条","CHS2209",null,"Kg",20,"五金机电"]
[159,"焊条","Φ2.5mm  E4303(J422)","大西洋","Kg",50,"五金机电"]
[160,"焊条","Φ2.5mm E5015(J507)","大西洋","Kg",50,"五金机电"]
[161,"焊条","Φ3.2mm E5015(J507)","大西洋","Kg",50,"五金机电"]
[162,"焊条","Φ3.2mm  E4303(J422)","大西洋","Kg",100,"五金机电"]
[163,"不锈钢焊条","A102 Φ2.5mm","大西洋","Kg",50,"五金机电"]
[164,"不锈钢焊条","A002 Φ2.5mm","A002","Kg",50,"五金机电"]
[165,"焊条","A302 Φ3.2mm",null,"Kg",50,"五金机电"]
[166,"重型实心橡胶万向轮","8寸","橡胶","个",10,"五金机电"]
[167,"重型实心橡胶定向轮","8寸","橡胶","个",10,"五金机电"]
[168,"蓝色储物架","称重：200kg；三层主架1500*500*2000mm",null,"件",1,"五金机电"]
[169,"蓝色储物架","称重：200kg；三层主架2000*500*2000mm",null,"件",1,"五金机电"]
[170,"DE试剂（套装）","LH-DE-500",null,"套",5,"化剂化材"]
[171,"过硫酸钾","AR，500g/瓶（优耐德）",null,"瓶",1,"化剂化材"]
[172,"冰乙酸（危）","AR 500ML",null,"瓶",20,"化剂化材"]
[173,"α-氯萘","85％ 500g/瓶",null,"瓶",20,"化剂化材"]
[174,"无水乙醇","AR,2.5L/桶",null,"桶",4,"化剂化材"]
[175,"锂标准溶剂","国家标准溶剂",null,"瓶",3,"化剂化材"]
[176,"离子色谱用氯离子标准液","50ml/瓶，1000ppm",null,"瓶",3,"化剂化材"]
[177,"婆美比重计","0-35",null,"支",3,"化剂化材"]
[178,"透明顶空进样瓶","20ML 20MM",null,"套",200,"化剂化材"]
[179,"铜铲刀","1寸",null,"把",20,"化剂化材"]
[180,"气瓶高压金属软管","长1m",null,"个",4,"化剂化材"]
[181,"在线过滤器(安捷伦GPC)","货号：PL4-32434",null,"包",2,"化剂化材"]
[182,"烘箱控制面板（上海龙跃）","PCD-E6003 PT100 -50~400℃",null,"个",2,"化剂化材"]
[183,"离子色谱样品输送管","货号：071575",null,"根",1,"化剂化材"]
[184,"模具接头（模架端）","Z819 M16*1.5",null,"个",4,"化剂化材"]
[185,"氧氮吸收装置O封圈","5.00*2.00 厂家货号：7163700 艾卡",null,"包",5,"化剂化材"]
[186,"外接可控硅模块","BTA26",null,"个",1,"化剂化材"]
[187,"气体吸收瓶","250ml",null,"个",2,"化剂化材"]
[188,"加厚塑料化工桶","容量50升，外盖，双手提耳，材质HDPE",null,"个",10,"化剂化材"]
[189,"采光锥（小）","设备型号：ICPE-9820  货号 ：S211-88571-42",null,"个",5,"化剂化材"]
[190,"安全帽","红色",null,"个",40,"安全劳保"]
[191,"安全帽","黄色",null,"个",260,"安全劳保"]
[192,"防尘口罩","KP95",null,"个",{"v":2000,"d":"2,000"},"安全劳保"]
[193,"护目镜","1621AF",null,"副",200,"安全劳保"]
[194,"发网",null,null,"个",100,"安全劳保"]
[195,"滤毒盒（半面罩）",null,null,"个",80,"安全劳保"]
[196,"防毒面具（半面罩）",null,null,"个",50,"安全劳保"]
[197,"防尘面具",null,null,"个",50,"安全劳保"]
[198,"防尘面具过滤棉",null,null,"张",{"v":2000,"d":"2,000"},"安全劳保"]
[199,"防噪声带线弹性耳塞","1110",null,"个",500,"安全劳保"]
[200,"洗眼器",null,null,"套",10,"安全劳保"]
[201,"工业活性炭","柱状4mm 碘吸附值＞800",null,"吨",{"v":0.5,"d":"1"},"安全劳保"]
[202,"干粉灭火器","8kg",null,"个",20,"安全劳保"]
[203,"消防水带","配套具有接头（生产使用）25米红色",null,"条",10,"安全劳保"]
[204,"消毒喷雾器",null,null,"个",10,"安全劳保"]
[205,"防火布","0.9mm",null,"米",50,"安全劳保"]
[206,"便携式四合一气体检测仪","检测气体：可燃气体(LEL)、氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)",null,"个",2,"安全劳保"]
[207,"消防沙箱","1200*1000*900mm",null,"个",1,"安全劳保"]
[208,"消防桶",null,null,"个",2,"安全劳保"]
[209,"消防铲",null,null,"把",2,"安全劳保"]
[210,"应急物资储存柜","1920*900*500mm红色",null,"个",1,"安全劳保"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}