{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22}
["计划日期","物料编码","物料名称","规格型号","单位","采购计划"]
["2024-11-26","050202119","引线式热电阻","品牌：重庆川仪，型号：WZGPK-132；测温范围：0-300℃；精度：A级；引线长度：1000mm","支",2]
["2024-11-26","050202120","装配式热电阻","测温范围0-300℃；分度号：三线制PT100；铠装：316，6mm；插入深度500mm；过程连接规","支",1]
["2024-11-26","050301018","双法兰压力变送器",null,"台",1]
["2024-11-26","050301072","压力变送器（反应釜专用）EJA","量程:0-1.6MP 连接方式：M20*1.5（见数据表）","台",3]
["2024-11-26","050390020","质量流量计电缆","品牌：横河；型号：M3830YW-01；长度：5米；质量流量计：RCF31-DH2配套","根",1]
["2024-11-26","050390021","质量流量计变送器","品牌：横河；型号：RCUXNNN-NNNNNN-NNNA-NF21-2-JA1/CN；RCF31-D","台",1]
["2024-11-26","050502229","气动直通O型球阀","反应釜蒸汽进口","套",1]
["2024-11-26","050507012","气源快插直接","双头配Φ8气源管","个",50]
["2024-11-26","050510027","304不锈钢卡套螺帽","φ8  配胀圈","个",300]
["2024-11-26","050510032","气动阀门限位开关","APL-210N  配欧姆龙、不锈钢支架","个",20]
["2024-11-26","059001003","PH计探头","InPro4800i/SG/120","根",1]
["2024-11-26","059001025","气源球阀","QGQY1-64P G1/2Φ8 304SS","个",20]
["2024-11-26","059001147","堵头","规格：1/2\"NPT外丝，材质：尼龙,管帽形状：外六角","个",60]
["2024-11-26","059001148","堵头","规格：3/4\"NPT外丝，材质：尼龙,管帽形状：外六角","个",80]
["2024-11-26","059001157","不锈钢管气源管","材质：AISI 316，规格：φ8*1mm，品质要求：酸洗抛光","米",60]
["2024-11-26","059001187","堵头","规格：M20*1.5；材质：304；","个",60]
["2024-11-26","059001317","可燃气体探测器","品牌：上海翼捷，型号：GTYQ-C630","台",3]
["2024-11-26","060504013","控制电缆（仪表）","ZC-DJGFRP -300/500V-1×2×1.5","米",{"v":2000,"d":"2,000"}]
["2024-11-26","060504016","控制电缆（仪表）","ZC-DJGFRP -450/750V-4×1.5","米",{"v":2000,"d":"2,000"}]
["2024-11-26","050202103","小釜热电阻PT100（Ａ级精度）","接线盒1/2\"NPT插入深度：115mm  3线制 直径：Φ6 材质：304防爆要求：EXIICT4","个",2]
["2024-11-26","050202104","小釜热电阻PT100（Ａ级精度）","接线盒1/2\"NPT插入深度：485mm  3线制 直径：Φ6 材质：304防爆要求：EXIICT4","个",2]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}