{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":7,"rows_kept":79}
["计划日期","物料编码","物料名称","规格型号","材质","单位","计划采购量"]
["2025.4月","030105032","一洗物料泵(二洗物料泵) 机械密封","ZBK65-40-250","316L/304+硬质合金","套",5]
["2025.4月","030190010","双氧水泵","功率420W（交流插桶泵）",null,"台",2]
["2025.4月","030190244","潜水泵","220V 1.5kw 25 m3/h 扬程7米  304全不锈钢  开式叶轮",null,"台",1]
["2025.4月","030503043","减速器","BWD4-59-11KW",null,"台",1]
["2025.4月","030503044","联轴器","BWD4-59-11KW",null,"付",2]
["2025.4月","030503045","梅花减振块","BWD4-59-11KW",null,"件",2]
["2025.4月","031601260","轴套","BWD4-59-11（X59）",null,"件",2]
["2025.4月","031601261","销轴、销套","BWD4-59-11",null,"套",2]
["2025.4月","031602450","精破减速机","XWD5-23-5.5","组合件","台",1]
["2025.4月","039004308","针齿套、针齿销","BWD4-59-11",null,"套",2]
["2025.4月","039004309","间隔环","BWD4-59-11",null,"个",2]
["2025.4月","890102020","摆线轮","BWD4-59-11（一副二片）","全铜","个",2]
["2025.4月","030106723","六工序机封 介质则机封动环","IHT50-32-160","316L/304+硬质合金密封面","件",10]
["2025.4月","030107039","净化盐水泵（粗盐水泵）动环O型圈","FIJ50-32-250","氟橡胶包四氟","件",10]
["2025.4月","030107047","净化盐水泵（粗盐水泵）集装式双端面机封","FIJ50-32-250","316L/304+硬质合金","套",1]
["2025.4月","030107215","洗气塔喷淋泵 机械密封静环","FIJ65-40-200","304+硬质合金","件",5]
["2025.4月","030107231","洗气塔喷淋泵泵盖","FIJ65-40-200","304","件",1]
["2025.4月","030107452","一效采出泵 叶轮","ZA025-0160 Q=6.3m3/h H=30m 5.5KW","TA2","件",2]
["2025.4月","030107639","双效压滤泵（1P7307AB） 防转螺母","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW",null,"件",10]
["2025.4月","030107640","双效压滤泵（1P7307AB）叶轮调节圈","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW",null,"件",10]
["2025.4月","030107641","双效压滤泵（1P7307AB）副叶轮","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW","75瓷","件",2]
["2025.4月","030107648","双效压滤泵（1P7307AB）一级叶轮","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW",null,"件",2]
["2025.4月","030107657","双效压滤泵（1P7307AB）泵壳","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW",null,"件",1]
["2025.4月","030107659","双效压滤泵（1P7307AB） 叶轮垫","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW",null,"件",10]
["2025.4月","030107663","溶盐转液泵（1P7501AB）叶轮","50UKB-ZK-20-20/5.5KW-2",null,"件",2]
["2025.4月","030107689","离心泵（脱硫剂循环泵：1P7408AB）叶轮组件","80-30",null,"件",2]
["2025.4月","030107814","七工序机封 大气侧动环","C8BV-28/C8BV-28-00","304+硬质合金密封面","件",10]
["2025.4月","030112013","磁力泵（酸泵  1p7506）泵体","LHC80-65-160","碳钢+衬四氟","件",1]
["2025.4月","030112025","熔盐转液泵（1P7501AB） 轴套","50UHB-ZK-20-20/5.5W-2","氮化硅陶瓷","个",5]
["2025.4月","030112133","无机膜循环泵（改进型：1P7507) 机械密封","LHF150-125-250 Q=23Om3/h H=20m 22KW","SIC","套",3]
["2025.4月","030112137","无机膜循环泵（改进型：1P7507) 叶轮","LHF150-125-250 Q=23Om3/h H=20m 22KW","钢衬四氟","件",2]
["2025.4月","030113006","干盐仓集气塔循环泵 机封轴套","HZ80-65-160","316L","件",3]
["2025.4月","030113020","干盐仓除尘风机进口软连接","F5-48NO6.5C","氟橡胶","件",2]
["2025.4月","030113021","干盐仓除尘风机出口软连接","F5-48NO6.5C","氟橡胶","件",2]
["2025.4月","030190017","潜水泥浆泵","220v， 1.5kw ，10m3/h ， H=15m  电源线10m","316L","台",1]
["2025.4月","030204485","酸性压滤机压榨高压管","XAZGF100/1000-UK M22*1.5  L=1米",null,"个",50]
["2025.4月","030204583","厢式隔膜压滤机滤板","XMZG/800-UB","聚丙烯","块",10]
["2025.4月","030204584","厢式隔膜压滤机配板","XMZ/800-UB","聚丙烯","块",10]
["2025.4月","030303004","浆叶干燥机 旋转接头凹球面密封环","JYG-50 F=60m2",null,"件",10]
["2025.4月","030303010","浆叶干燥机 旋转接头圆柱环","∮170×∮110×35",null,"件",10]
["2025.4月","030303014","浆叶干燥机 旋转接头组件",null,null,"套",2]
["2025.4月","030303021","浆叶干燥机 旋转接头管球","JYG-50 F=60m2",null,"件",5]
["2025.4月","030401103","空压机","0.9?/min",null,"台",1]
["2025.4月","030503002","冷螺旋减速机","XLD4-43-4",null,"台",1]
["2025.4月","030801241","10号风机风轮","CGW9-19N08D",null,"件",1]
["2025.4月","031007131","机封水板式换热器密封垫","AN15L2-1SE","三元乙丙（EPDM）","件",100]
["2025.4月","031101253","洗汽塔进液泵轴承箱","ZXB65-50-160","铸铁","件",1]
["2025.4月","031101254","洗气塔进液泵密封腔","FIJ65-50-160","316L","件",1]
["2025.4月","870101222","后泵盖","80HFM-II-5-80/22KW-2",null,"个",1]
["2025.4月","050101016","全不锈钢压力表","测量范围：0-0.16Mpa，耐振型，表盘直径：60mm，连接规格：M14*1.5，精度：2.5级",null,"块",3]
["2025.4月","050106001","远传电接点压力表（天燃气专用）","YNXC-100 量程：0-40kPa 精度：1.6级  接口M20*1.5 接线方式：接线盒",null,"个",2]
["2025.4月","050202123","装配式热电阻2007（可拆芯）","插入深度：290mm3线制直径Φ8 （M20*1.5)材质：304带阀栏 DN40",null,"支",1]
["2025.4月","050202124","装配式温度计","测温范围0-300℃；分度号：三线制PT100；铠装：316L，6mm；插入深度650/500mm；",null,"支",3]
["2025.4月","050202125","装配式温度计","测温范围0-300℃；分度号：三线制PT100；铠装：316L，6mm；插入深度450/300mm；",null,"支",2]
["2025.4月","050202126","装配式温度计","测温范围0-300℃；分度号：三线制PT100；铠装：316L，6mm；插入深度350/200mm；",null,"支",2]
["2025.4月","050301057","压力变送器","测量范围：0-1.6Mpa，详见数据表",null,"台",2]
["2025.4月","050301077","压力变送器","测量范围：0-25Kpa，单法兰DN80 PN16，TA10膜片，详见数据表",null,"台",1]
["2025.4月","050301078","压力变送器","测量范围：0-25Kpa，单法兰DN80 PN16，详见数据表",null,"台",1]
["2025.4月","050302015","插入液位变送器（单效母液）","DN80 304插入体 L= 接液部份：特材 温度：180度",null,"台",1]
["2025.4月","050302031","磁翻板液位计","LT-7312，参数见数据表",null,"套",3]
["2025.4月","050302035","差压变送器","1LT-7203，平衡筒液位详见数据表",null,"台",2]
["2025.4月","050302046","超声波液位计","位号：1LT-9003，测量距离5米",null,"台",1]
["2025.4月","050304102","涡街流量计","位号：1FT-6402，详见数据表",null,"台",1]
["2025.4月","050404002","温度显示控制（有图）","XMTA-8412-T",null,"台",5]
["2025.4月","050501207","气动调节阀","位号：1LV-7204（7206)，详见仪表数据表",null,"台",1]
["2025.4月","050504004","氮封阀（34米层）","自立式见数据表",null,"套",2]
["2025.4月","050610006","双绞屏蔽仪表电缆","ZR-DJYVRP 1*2*1.5m3",null,"米",600]
["2025.4月","050690025","信号继电器","品牌：松下，型号：AHN1224，24V/DC",null,"块",30]
["2025.4月","050690026","信号继电器","品牌：松下，型号：PA1a-24V 605 11D APA3312",null,"个",30]
["2025.4月","059000001","PH变送器","品牌：METTLER，型号规格：M300 Process1/2DD",null,"台",1]
["2025.4月","059000002","PH数字电缆","品牌：METTLER，型号规格：AK9/3m",null,"根",1]
["2025.4月","059000005","PH计护套固定夹板","规格：内孔径40mm，夹板材质：PP，固定螺丝材质：尼龙",null,"个",2]
["2025.4月","059001003","PH计探头","InPro4800i/SG/120",null,"根",2]
["2025.4月","059001022","24V 直流电源","DRP-240-24  24V  10A 轨道",null,"个",5]
["2025.4月","059001068","24V 直流电源","LRS-50-24  24V  2.2A",null,"个",6]
["2025.4月","059001332","防爆接线盒（8米层通讯）","订做",null,"个",1]
["2025.4月","059001333","迷你小球阀","材质：304SS，过程连接：3/8\"（外）-M14*1.5（内），压力等级：PN10",null,"个",2]
["2025.4月","059001334","工控机","焚烧/废水工控机：研华IPC-610L：主板 AIMB-705，内存1 6G，CPU I7-6700",null,"台",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}